项目名称：射频控温热凝器采购项目              项目编号：SZZZ2022-QA0014
项目需求
一、项目清单
	序号
	采购内容
	单位
	数量
	财政预算金额（元）
	备注

	1
	日杂用品采购项目
	1
	批
	323,200.00
	拒绝进口



二、货物清单明细
	序号
	品类
	单位
	数量
	最高单价限价
（基准价）
	小计

	1
	磨砂玻璃膜
	平方米
	48
	65.00
	3120.00

	2
	三角置物架
	个
	300
	54.00
	16200.00

	3
	240L垃圾桶
	个
	66
	260.00
	17160.00

	4
	不锈钢垃圾桶
	个
	66
	710.00
	46860.00

	5
	饮水机
	台
	42
	4500.00
	189000.00

	6
	除湿机
	台
	7
	2390.00
	16730.00

	7
	挂画
	副
	7
	640.00
	4480.00

	8
	电热水壶
	个
	7
	99.00
	693.00

	9
	不锈钢挂钩6位
	个
	66
	32.00
	2112.00

	10
	排插
	个
	33
	69.00
	2277.00

	11
	晾衣叉
	个
	425
	28.00
	11900.00

	12
	灭蚊灯
	台
	12
	989.00
	11868.00

	13
	咖啡机
	台
	1
	800.00
	800.00



三、技术要求
	序号
	货物名称
	招标技术参数要求

	1
	磨砂玻璃膜
	[bookmark: _GoBack]1.材质：PVC
2.功能：透光不透明、防水
3.张贴方式：背面带胶水，喷水粘贴，撕除后不留胶
4.适用场景：卫浴、卧室等

	2
	三角置物架
	1.材质:不锈钢（304）或太空铝，表面防锈处理
2.规格:三角单层，带护栏防止物品滑落
3.安装:螺丝固定（根据墙面材质定）

	3
	240L垃圾桶
	1.尺寸：长宽高≥590mm*750mm*1000mm
2.体积：240L；
3.材质：桶身与桶盖采用高密度聚乙烯原料制成；
4.桶身、箱口及底部特别加固，可以受各种外力，如：碰撞、提升及坠落，适合收集运送大量垃圾；垃圾桶各部位厚度、机械性能等技术条件均不低于最新国家标准；
5.颜色：灰色，有不可回收垃圾标识。

	4
	不锈钢垃圾桶
	1.尺寸：长宽高640*315*695（单位mm，允许偏离±10mm以内），
2.材质：304不锈钢桶身，PP塑料内胆，带脚踏，带盖；
3.性能：两分类，分体结构，可拆卸桶盖取内桶；底部密封设计，加厚防滑。

	5
	饮水机
	1.尺寸：400*400*1400（单位mm，允许偏离±15%以内）；
▲2.接水盘至出水嘴高度≥320mm，深度≥130mm，接水盒带有排水管（提供实机尺寸测量照片）；
3.额定功率：≤3kw；
4.适用水源：市政自来水；
5.加热内胆为食品级304不锈钢材质，容积≥5L；纯水箱容积≥10L；
6.防窜温措施：加热内胆膨胀水和蒸汽不直接混入常温水；
7.具有定时排空隔夜水功能，在正常工作状态下，可在主控系统中设置排空时间，可排空水胆内部的隔夜水，并在排空后自动补水；
8.净水工艺：≥四级过滤，滤芯配置包括复合滤芯*2、反渗透膜、炭棒滤芯；
▲9.所有滤芯须与投标设备为同一品牌（滤芯品牌以滤芯卫生许可批件为准）；
10.杀菌装置：具有紫外线杀菌功能，常温水箱和常温出水管路有紫外杀菌装置；
11.制水能力：≥15L/小时；
★12.龙头配置：至少2个出水嘴，包含至少1开水1常温（开水具有童锁）；出水嘴具有防溅功能；
▲13.水效：符合GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》1级水效要求；
14.根据要求定制围挡；需从隔壁房间打孔走线，要求包安装服务。
15.保修：至少3年保修服务，含滤芯免费更换。

	6
	除湿机
	1.除湿方式：压缩式
2.适用面积：≥100㎡
3.水箱容量：≥7L
4.排水方式：直排+水箱排水
5.除湿量：≥50L/天
6.尺寸（投标产品参数在范围内任意值均可）：高度600mm-640mm，宽度375mm-450mm，深度280mm-350mm

	7
	挂画
	1.尺寸（长*高）:60cm*80cm/120cm*80cm/60cm*80cm（尺寸偏离幅度±2%）
2.画芯材质：帆布；工艺：高清喷绘打印；
3.裱框：铝合金外框；
4.可以普通挂装或桌面安装
5.根据采购方需求定制

	8
	电热水壶
	1.容量≥1.5L
2.颜色：白色系或灰色系
3.材质：外层食品级PP外壳、内胆316L不锈钢、
4.开盖方式：弹盖
5.功能：自动断电防干烧
6.功率（投标产品参数在范围内任意值均可）：1500-1800w

	9
	不锈钢挂钩6位
	1.材质：304不锈钢 、圆钩；
2.位数：6位排钩；
3.尺寸：总长≥45cm；
4.安装方式：打孔、免打孔两用

	10
	排插
	1.位数：5位5开，线长≥5米；
2.性能：新国标、整体高温阻燃、采用阻燃PP料、通过705度灼热丝使用、线芯升级、更粗电源线、导电好、发热少。

	11
	晾衣叉
	1.可伸缩1-1.9米（±10mm）。
2.304不锈钢。

	12
	灭蚊灯
	1.输入电压（投标产品参数在范围内任意值均可）:220-240V
2.输出电压（投标产品参数在范围内任意值均可）:2500-3000V
3.额定功率：≥2*40W
4.尺寸:≥134CM*23CM*66.5CM(底架30CM)
5.有效范围:≥300㎡
6.直线距离:≥20m/台
7.防水等级：≥IP65、防紫外线
8.≥2*20W诱蚊灯管
9.包安装。

	13
	咖啡机
	1.功率:≥1000W
2.尺寸（±5mm）：212mm *277mm *440mm
3.水箱容量:≥1.2L
4.研磨档位：≥9档
5.特色功能：粗细可调 自动收渣 豆/粉双用 保温 自动开关机
6.类型：美式全自动
7.制作口味：美式咖啡



四、商务要求
（一）基本技术要求：
1、中标人需有自营配送服务、技术服务以及安装服务团队，按照采购人要求配送物资至指定地点，并按照流程完成验收手续。在物资领用日或者紧急配送需求时，需根据实际工作增加保障人员。
2、投标人需按照招标文件标明的技术参数，响应满足参数，如因市场流通或因商品停产确实需要变更品牌、规格型号的，应先书面申请中标的某一规格的货物被另一规格的新产品替代，替代产品规格要求需相当于或优于原系列或原规格产品的标准，且经采购人审核同意后方可变更。
3、招标目录中所列物品要求保质保量，按时供货，违者采购人有权拒付款，如给采购人造成损失或不良后果者，采购人有权对中标人进行处罚。
（二）配送要求：
★1、配送时效：中标人按采购人需求分批多次交货，中标人应在接到采购人服务需求后立即响应，中标人按照采购人规定渠道发出的订单进行送货，常规订单下单后3天（日历日）内完成配送至指定地点，紧急订单需在下单后1个小时（含）内完成配送至指定地点，急需产品节假日及法定假期照常配送。【投标时须提供承诺函（格式自拟），未提供承诺或承诺内容不满足要求的做投标无效处理】。
2、物流配送能力：投标人需投放于本项目物流配送车，投标人需自行安排车辆运行调度，不得以限行、车辆维修、年审问题影响采购人物资配送时效。
3、配送人员要求：配送人员应服从采购人的管理工作，不得作出有损采购人形象的行为。
（三）产品质量保证：
1、所提供物品有任何质量问题，中标人需按照国家三包政策提供售后服务。
2、为保证商品质量，中标人提供的货物需为未开封的正规厂商生产的原装、全新、型号、规格、性能符合要求的正品。
3、中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），技术资料齐全。
（四）知识产权：
1、采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。
2、中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。
3、除第三人依法享有知识产权的除外，中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。
（五）报价要求：
★1、本项目的投标报价为投标折扣率。
★2、投标折扣率在服务期限内保持不变，以《货物清单明细》中的单价限价为基准价进行折扣计算。折后单价=基准价x投标折扣率，折后单价四舍五入后最多保留两位小数。（举例说明：若以上某种货物的单价限价为10元，投标折扣率为0.90，折后单价为10*0.90=9元）。
★3、填写要求：0＜折扣率≤1，且是固定唯一值的；未按此要求填写将作投标无效处理；最多保留小数点后两位（如0.70），超过两位小数点的，四舍五入。不得存在区间值（如0.60-0.70）。
★4、投标人参与投标只允许填报一个“投标折扣率”，不允许填报2个（或以上）的“投标折扣率”；填报了2个或以上“投标折扣率”的，其投标将直接作投标无效处理；
★5、“折扣率”缺填、漏填将直接作投标无效处理。
6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标折扣率均不予调整。
7、所有报价均应已包含国家规定的所有税费、送货费和质保费等费用。
（六）招标商务需求：
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）保修期内售后服务要求（期间产生的费用均已包含在投标报价中）

	1
	维修响应及故障解决时间
	1.1在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知24小时（含）内赶到现场进行修理或更换。

	2
	关于保修期
	★2.1货物保修期3年（不额外收费），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	
	
	2.2保修期内，如果产品有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标人承担。

	
	
	2.3保修期内，中标人将向采购人提供售后技术支持服务，开通24小时热线电话接受采购人的电话技术咨询。

	3
	其他
	3.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（二）保修期外售后服务要求（期间产生的费用均已包含在投标报价中）

	1
	保修期外售后服务要求
	1.1保修期满后，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

	
	
	1.2保修期满后，中标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。

	
	
	1.3中标人不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于采购人使用与维修货物的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1交货地点：由采购人指定地点。

	
	
	1.2投标人承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	
	
	1.3签订合同后15天（日历日）内交货并根据实际需求完成安装，配送时间根据采购人实际要求。

	2
	关于验收
	★2.1当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。
d、运输及包装方式的要求。中标人负责产品正式验收合格前的。
一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

	
	
	★2.2中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

	3
	关于违约
	3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的30%的违约金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。

	4
	关于付款
	4.1合同签订后，中标人完成合同约定的全部服务内容并经采购人验收合格后，采购人向中标人一次性支付项目合同总金额的100%合同款。

	
	
	4.2本项目涉及财政资金，若因本年度财政资金不足，剩余未支付款项将顺延至下一年度支付，具体支付时间以财政资金下达作为首要前提。因财政资金未下达、政府部门核批等非采购人原因导致付款延迟的，中标人不得要求采购人承担相关责任。

	
	
	4.3中标人在供货验收合格后向采购人提供收货证明、合格发票、履约保证金、收款对公帐户等资料作为付款前提。

	5
	履约保证金
	5.1履约保证金为合同价款的5%，中标供应商须在签署合同后以保函形式提交合同金额5%作为履约保证金。中标供应商履行所有服务承诺且无任何质量问题，保修期满后扣除相关费用违约金（如有）等后无息退还。





6

