项目名称：射频控温热凝器采购项目              项目编号：SZZZ2022-QA0014
项目需求
一、项目清单
	序号
	采购内容
	单位
	数量
	财政预算金额
（元）
	最高限价
（元）
	备注

	1
	体外膜肺氧合（ECMO）训练模型
	1
	台
	700,000.00
	480,000.00
	拒绝进口



二、技术要求
	序号
	货物名称
	招标技术参数要求

	1
	体外膜肺氧合（ECMO）训练模型
	1、信息终端设备：ECMO训练模拟系统的操作均配备信息终端设备，用来运行控制训练模拟设备、超声显像和显示心电监测波形等参数；

	
	
	▲2、有独立的控制软件：ECMO 训练模拟系统的操作均由配备的信息终端设备的控制软件来进行操作和控制；（佐证材料：彩页或说明书）

	
	
	▲3、超声装置：需配备超声装置，并可通过释放 WIFI 信号连接至信息终端设备的控制软件中，并在控制软件中操作和显像，解决培训时超声设备搬运问题；（佐证材料：彩页或说明书）

	
	
	▲4、心电监测装置：需配备心电监测装置，并可通过蓝牙连接至信息终端设备的控制软件中，并在控制软件中显示心电波形、心率等参数；（佐证材料：彩页或说明书）

	
	
	5、软件具有中英文操作界面切换功能软件具有中英文双语界面；

	
	
	6、高度仿真：根据成年男性身高身形数据，静脉、动脉的位置、尺寸、血流向均高度仿真；

	
	
	7、动脉脉搏：动脉脉搏真实可感受且随时调节；

	
	
	8、穿刺皮肤要求：具有人体组织类似声学特性，支持超声探查；可更换；

	
	
	9、支持穿刺方式： ≥3种；

	
	
	10、可穿刺皮肤及管路：≥3处，颈部和左右股；

	
	
	11、置管模式： ≥2种；

	
	
	▲12、引导穿刺功能：配备手持超声装置，实现超声引导下穿刺；连接信息终端设备并在信息终端设备中进行显像，用于指导穿刺；（佐证材料：彩页或说明书）

	
	
	▲13、心电监测功能：配备心电监护模块，可实时监测心电参数；心电监测装置可真实的测量ECMO训练模拟系统的心电数据并显示在信息终端设备的控制软件中；心电模块为彩屏显示；（佐证材料：彩页或说明书）

	
	
	▲14、心电信号：内置心电波形≥20种，其中异常心电波形≥15 种；培训过程中，导师可通过信息终端设备的控制软件选择心电监测装置内置的异常心电波形，让学员模拟针对异常心电的临床处置方法，锻炼学员的临床应急处置能力；（佐证材料：彩页或说明书）

	
	
	15、心率调节：支持通过软件界面调节；

	
	
	16、动脉心排量调节：支持通过软件界面调节；

	
	
	17、静脉流量调节：支持通过软件界面调节；

	
	
	18、动脉、静脉血管内置长度及颜色：动脉血管颜色为红色，静脉血管颜色为蓝色，各≥5米，共≥6根，模拟动脉、静脉血管血管可更换；

	
	
	19、自动化操作：具备一键动静脉排空功能；

	
	
	20、信息终端设备与训练模拟系统连接方式：具备蓝牙连接或WIFI连接；

	
	
	21、训练模拟系统与超声装置的连接方式：具备蓝牙连接或WIFI连接；

	
	
	22、训练模拟系统与心电监测装置的连接方式：具备蓝牙连接或WIFI连接；

	
	
	23、作业方式：一体化设计，开盖加溶液即可运行。具备电动排水装置以及手动排水装置；

	
	
	24、信息终端设备屏幕尺寸：≥12 英寸；

	
	
	25、设备控制：通过软件界面设定，一键式操作；

	
	
	26、超声显像：可在信息终端通过软件界面显示；

	
	
	27、心电信号：可在信息终端通过软件界面显示并控制切换；

	
	
	★28、配置清单：
	名称
	单位
	数量

	主机体外膜肺氧合（ECMO）训练模型
	台
	1

	可更换穿刺皮肤(已安装主机上)
	套
	1

	可更换穿刺血管(已安装主机上)
	套
	1

	平板电脑(配备软件操作系统)
	台
	1

	电源电缆
	个
	1

	模拟心电监测装置
	台
	1

	导联线
	套
	1

	掌上超声设备
	台
	1

	手动排水装置
	套
	1

	折叠水桶
	个
	1

	四轮越野推车
	辆
	1

	说明书
	份
	1






三、商务要求
（一）报价要求：
1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。
3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。
4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。
（二）招标商务需求：
	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）保修期内售后服务要求（期间产生的费用均包含在本次投标报价中）

	★1
	关于保修期
	货物保修期  5  年（包含所有零配件和易耗品），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	★2
	关于保修期内服务
	保修期内，年度定期预防性维护保养次数应不少于4次。设备在保修期内需由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，并出具维修报告。包含维修人工及所有配件及零备件费用，安装、调试、定期校准及保养服务全由厂家授权认可的工程师负责。

	★3
	关于维修配件及软件升级
	投标人负责货物的终身维修，保证8年或以上供应维修配件，5年内提供软件升级服务。在设备保修期内，需提供该设备与医院信息系统连接的接口软件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，派人负责与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，需派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。

	4
	维修响应及故障解决时间
	由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	5
	关于零配件、消耗品和延续保修
	投标人应提供维修零配件、消耗品和延续保修的报价单。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写在《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中。
	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	产地
	报价
	专用/
通用

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	由投标人自行填写。




	6
	关于设备开机率
	在保修期内， 投标人应确保年开机率在95%（含）以上。若不能达到此开机率，将作以下处理：
1.年开机率在90%（含）-95%（不含）之间，按一赔二延长保修期。
2.年开机率在85%（含）-90%（不含）之间，按一赔五延长保修期。
3.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%）

	7
	设备维护保养方案
	提供设备保养方案，包括但不限于：
1.整机及关键位置、指定部件的清洁、消毒方案。
2.整机及关键位置、指定部件的维护保养方案。
3.维保方案要按照时间频率阐述：
3.1使用前后、每天、每周、每月、每年或其他时间段（如夏季、冬季）、使用次数、使用累计时间等提供设备的保养方案。
3.2提供保养人员身份建议：包括使用人员、医疗装备运维服务人员、厂家或第三方质控人员、国家授权的计量质控机构。

	（二）保修期外售后服务要求

	1
	售后服务
	由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务。

	（三）其他商务要求

	★1
	关于交货
	1.1签订合同后 30 天（日历日）内交货。

	
	
	1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、计量检测和增值税等费用。

	
	
	1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

	
	
	1.4中标人提供的货物需为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。

	
	
	1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，中标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。

	
	
	1.6中标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 5 天内开始安装调试，并在 5 天内安装调试完毕。

	★2
	关于验收
	2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

	
	
	2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c.货物如果是特种设备，中标人负责办理特种设备使用登记证，并提供两套特种设备附件（压力表、安全阀）给采购人备用。
d.医疗设备的包装箱使用后由中标人负责处理。
e. 设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条 件恢复原状。

	
	
	2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收，必要时采购人有权邀请第三方机构及本单位以外专家参与验收，相关验收意见作为验收参考资料。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。

	★3
	关于违约
	3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

	
	
	3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，由中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

	
	
	3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

	
	
	3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同

	
	
	3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	
	
	3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。

	★4
	关于付款
	4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的  100 %。

	
	
	4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

	
	
	4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

	
	
	4.4涉及政府投资项目待资金下达后进行支付。

	★6
	知识产权合规承诺
	6.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

	
	
	6.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其他方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

	
	
	6.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。

	★7
	履约保证金
	7.1提交说明
1) 时间：收到中标通知书后五个工作日内提交；
2) 金额：合同（成交）金额的   5   %；
3) 方式：中标人自主选择非现金方式提交履约保证金；
7.2退还说明：
1) [bookmark: _GoBack]时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向采购人申请退回该履约保证金，采购人收到申请审核同意后，无息返还中标人的履约保证金。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。
2) 违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3) 中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。





6

